* Základy: prolité ztracené bednění tl. 300mm betonem C16/20 vyztužený armaturou
* Základová deska: beton C20/25 vyztužený svařovanou sítí 8/150/150 při dolním povrchu, odvětrávaná proti radonu
* Hydroizolace a protiradonová izolace: spodní vrstva GLASTEK 40speciál minerál, horní vrstva ELASTEK 40 speciál minerál
* Obvodové a vnitřní zdivo: tvárnice Porotherm tloušťka 30cm, příčky tvárnice Porotherm PROFI DRYFIX 14,5 (některé 11,5 viz dokumentace), akustické příčky Porotherm 19 a 24 cm viz dokumentace
* Krov: vazníky s ochranným nátěrem, v budově SO 03 z části příhradové vazníky
* Krytina: kombinace betonové tašky a plechová krytina
* Kanalizace: plastové potrubí ležaté v základové desce KG
* Výplně otvorů: 5ti komorový plastový profil německé firmy KOMMERLING v barvě antracit, trojsklo
* Elektromontáže: hrubé rozvody v CU, rozvody internetu
* Vnitřní rozvody vody v PPr
* Úpravy povrchů vnitřních stěn: stříkané jádrové omítky
* Pláště budov jsou zatepleny polystyrenem o tloušťce 16 cm
* Podlahy: betonové mazaniny zateplené podlahovým polystyrenem 100Z
* Strop: v 2.NP sádrokarton plus zateplení loženou vatou 320mm, v 1.NP bez zateplení stropu
* Vytápění: Teplovodní podlahové vytápění
* Keramický obklad koupelny u umyvadla do výšky 120 cm včetně dlažby
* Krytina podlah v ostatních místnostech: vinyl
* Malby: primalex bílé barvy PLUS
* Instalace plynových kotlů
* Vnitřní dveře: obložkové v bílé barvě
* Otvory garážových stání- elektrická sekční vrata, tmavě šedé
* Kompletace elektrických rozvodů (vypínače, zásuvky, jističe atd. bez světel)
* ZTI-osazení
* Fasáda: silikátové omítky
* Zpevněné plochy: zámková dlažba betonová kroso- barva přírodní
* Hromosvod: FeZn
* Klempířské prvky: plech v barvě antracitu
* Přípojky: vodovod, elektrika, plynové rozvody, dešťové potrubí do jímky
* Kanalizace: plastové potrubí ležaté v základové desce KG ukončené jímkou
* Vodovod: zakončený vodoměrem
* Zprovoznění plynových rozvodů a kotlů (otopné soustavy)
* Kuchyňská linka není součástí dodávky bytové jednotky